[bookmark: msfwizwp6o7z9kl1bo3]标杆音色寻源需求

交付时间：2026.9.15（下周二）14点前需交付全部样音demo；
	目标场景
	语音助手、陪伴、有声书等

	录制台本
	供应商自备台本

	
目标数据量级
	1. 目标有效时长：5h
2. 发音人数：4人
3. 每人时长：5h

	目标数据构成
	音频 + 转写文本 + metadata  + 副语言标签

	录制方式
	单人台本演绎、多轮 Free Talk

	语言/方言/口音
	普通话、粤语

	音频文件
	WAV；命名规则：音色_发音人编号_role_话题编号_轮次


[bookmark: mtwc4gsf8xqykoa63u4]一，发音人设与音色要求
[bookmark: mtv9xhkwyci6u1f6ri]音色需求表
	样音序号
	人设/类型编号
	风格
	性别/年龄要求
	语言/方言/口音
	样音/参考音频链接
	特殊要求

	No1
	普通话女
	可爱乖巧、惹人怜爱的少女音
	性别女，年龄20-25
	普通话
	请至文档查看附件《xiaohe.mp3》。
	可以带点娇宠可爱的口音，如台湾口音

	No2
	普通话男
	干净清爽的少年音
	性别男，年龄20-25
	普通话
	请至文档查看附件《zixin.mp3》。
	拒绝油腻，拒绝播音腔

	No3
	女（粤语）
	甜美可人青年音
	性别女，年龄22-30
	粤语
	请至文档查看附件-女声粤语参考音
	亲切、甜美

	No4
	男（粤语）
	温柔干净青年音
	性别男，年龄25-30
	粤语
	请至文档查看附件-男声粤语参考音
	拒绝油腻，拒绝播音腔


[bookmark: mtv9z8ydv6etfdfplc]发音人选型要求
	字段
	填写要求

	候选人数
	每类音色不少于 20位候选人

	试音时长
	每位候选人提交 1-3 分钟样音，覆盖正式录制的核心文本类型

	试音环境
	录音棚录或在安静的环境下自录

	音色稳定性要求
	同一音色跨天、跨批次、跨情绪保持稳定

	风格/情绪覆盖
	自然的发音和情绪流露，主要看能否展现自然的交流状态

	不可接受特征
	口水音、齿音过重，鼻音过重，年龄感不符，播音腔、表演感过强


[bookmark: mtva6ygd2gpdjgm13oz]试音文本库/要求
试音文本应能代表正式录制任务，建议总时长控制在 2 分钟以内。
	需求类型
	试音文本要求
	试音考察项
	试音文本库

	Freetalk
	挑选几个主题自由发挥
	语流自然度，音色匹配度，发音清晰度、语速、稳定性，不要棒读，不要播音腔，不要夹嗓子
	主题1
对未来的迷茫感：不知道自己想要什么

	
	
	
	主题2
安慰连续加班一个月身心俱疲的朋友

	
	
	
	主题3
网购被坑得最惨的一次

	
	
	
	主题4
突然收到了梦寐以求的offer或礼物

	
	
	
	主题5
如果给你一千万但必须吃掉一只蟑螂


[bookmark: msn3fzhq0sdxk7qgp6x]交付形式
1. 样音音频(WAV)
总文件夹名称：供应商+标杆音色样音寻源
子文件夹分为四个：分别为No1， No2，No3，No4
每个文件夹放对应音色的所有样音音频。
命名格式：
供应商名称+音色编号+发言人编号
供应商+No1+发言人编号.wav
供应商+No2+发言人编号.wav
[bookmark: msfwi3db7wj7x3bew9k]

棚测和音频要求
[bookmark: mtwe30wpyjlh7rv15]试音环境：录音棚录或在安静的环境下自录，如使用录音棚，请达如下录音标准；
[bookmark: mtwc58f1n9ggkxy678]棚测设备检测
	检测项
	验收标准
	检测方式
	检测条件
	录制内容
	输出项

	空棚底噪
	稳定段 RMS < -65 dBFS
	人检
	麦克风打开,正式增益,棚内无人,录制 10-30 s 空棚音频
	麦克风打开,正式增益,棚内无人,录制 10-30 s 空棚音频
	平均值、达标率

	设备底噪
	稳定段 RMS < -85 dBFS
	人检
	断开麦克风/等效静音输入,正式增益,不做后处理
	在话放增益（口子）开到最小的情况下，进行的空录（1分钟）
	平均值、达标率

	固定频带污染
	不得出现持续窄带干扰，包括明确的 50/60 Hz 工频噪声及其主要谐波、固定蜂鸣或其他稳定异常频带
	人检
	麦克风打开并使用正式增益，不做降噪、均衡等后处理；空棚及设备链路均处于正式录制状态
	空棚或设备链路测试录音，建议不少于 10 s
	异常率、异常类型、异常频点/频段、样本明细

	混响
	RT60 < 200 ms
	人检
	棚内测试音频或冲激响应样本;RT60 机检,听感复核
	多次、完整的拍手声（3次以上），每一次拍手间隔2秒左右，峰值尽量大，但不超过0dB
	平均值、达标率

	平均响度范围
	-18LUFS~-25LUFS
	人检
	正式交付 wav
	一段连续的说话（1-2分钟），发声前后至少留白各3秒。
	

	峰值
	<-3dBTP
	人检
	正式交付 wav
	
	

	频响/缺频
	无明显缺频、切频
	人检
	粉噪/扫频测试音频;查看频谱图确认
	一段连续的说话（1-2分钟），发声前后至少留白各3秒。
	异常率、异常频段、样本明细


[bookmark: mtwc6pkiujq4tmvpi1]正式交付音频要求
	检测项
	验收标准
	检测方式
	检测条件
	输出项

	底噪
	非语音段 peak < -65 dBFS
	机检
	正式交付 wav,正常人声 peak 位于 -9 ~ -6 dBFS
	平均值、达标率、异常明细

	平均响度
	-23 LUFS（音量指令样本除外）
	机检
	正式交付 wav
	平均值、达标率、异常明细

	峰值振幅
	true peak< -1dBTP
	机检
	正式交付 wav
	平均值、达标率、异常明细

	信噪比
	SNR >= 45 dB
	机检
	正式交付 wav,VAD 可分离语音段和非语音段
	平均值、达标率、异常明细

	持续干扰
	无持续电流声、固定窄带噪声、蜂鸣、底噪突增
	机检 + 人检
	正式交付 wav;机检筛疑似,人检确认
	异常率、异常类型、样本明细

	后处理痕迹
	禁止低切、降噪、压缩、混响、去混响等除了剪辑与响度匹配以外的任何后期处理动作，禁止在录制中及录制后使用任何插件及效果器对音频进行处理。
	人检
	正式交付 wav;结合频谱作辅助判断
	异常率、异常说明、样本明细




