标杆音色寻源需求（20260921）
[bookmark: muarjzp9ozk1au44udo]一、任务需求目标
[bookmark: muarkv2svqp4jwxhgi9]1.1音色目标
· 普通话女声1人
· 声音干净且可塑：声音干净、人设感弱、可长期听；能根据导演要求调整表达，同时听起来始终像一个人。
· 可拓展性强：能准确理解导演意图，呈现合适的声音状态；会唱歌、外语是加分项。
[bookmark: muarjxoje960kxw0op6]1.2寻源音色交付
· 交付数量：20+，不设上限
· 交付时间：2026.10.6  17:00  交付全部
[bookmark: muas8vgvk0wg44qif78]1.3正式录制目标时长
实际录制量级5h，后续看业务方需求可能增加
[bookmark: mu9h95ltkt4jr07qpvh]二、发音人画像与试音内容
[bookmark: mu9h95ltj2t5f93djh8]2.1 画像
寻找自然、亲切、清亮、有一定能量的女声，并以 21–25 岁左右的角色听感为试音参考。实际发音人年龄不作音色代理指标。声音可偏暖、干净、平滑，允许有自然呼吸感；不要预设必须达到某个音高、频段或固定虚实声比例。
说话方式以日常对话为主，避免播音、客服和过重的角色演绎。需要有可辨认的个人质感，并能在安慰、判断、喜悦和日常交流中保持同一人物底色。
[bookmark: mu9h95lu7hqrua3hgfe]2.2 必做试音项目
	项目
	试音方式
	评审重点

	即兴freetalk
	自选话题表达约 1 分钟
	自然、清楚、停顿合理；是否容易形成语音陪伴的聊天感

	齿音与发音控制
	读含声母、韵母和易混字的固定短句；原方案的“四十四只石狮子……”可作为其中一条
	可懂度、咬字稳定、齿音是否刺耳；不以单句绕口令代替完整发音判断

	书面文本朗读
	约 200 字技术或信息文本，含专业词与复杂句
	断句、逻辑重音、信息清晰度；避免机械朗读

	快速发音
	约 30 秒朗读快语速文本
	在速度变化下是否吞字、粘连、含混

	情绪表达
	开心、生气、悲伤、疑惑、低落安慰、明确判断、分享喜悦
	情绪是否可辨、自然、可控；变化后是否仍像同一人

	童话讲述
	约 1 分钟童话故事
	有讲述感、亲切且不卖弄；角色变化不丢失人物底色

	唱歌
	自选歌曲清唱一首；如未来有唱歌产品场景，再追加指定曲目
	音准、节奏、声音稳定性及说唱音色一致性

	英语对话
	简单英语问答，并朗读一小段产品可能使用的英文
	基本流利、清晰可懂、说话自然；口音以目标用户可接受度和实际场景评估，不使用“完全无口音”作绝对门槛


[bookmark: muan36ss46pjre4llzi]三、试音内容
每个发音人需要交齐以下8种测试，每一项测试提供1条音频。
命名如下：
[bookmark: _GoBack]如：供应商—发音人***—测试1/供应商—发音人***—测试2

测试1：即兴freetalk（2min内，可任选一个）：
1.为我介绍你最喜欢吃的一家餐厅，它在什么位置，它有些什么招牌菜，尝起来味道怎么样？你都喜欢跟谁去吃？
2.介绍一个你最喜欢的旅游景点，你都喜欢它的什么，适合带谁一起去？
3.给我描述一张你最喜欢的照片，它是在哪里拍的，当初是什么样的心情？

测试2：齿音与发音控制：
1.山前有四十四棵涩柿子树，山后有四十四只石狮子。山前的四十四棵涩柿子树，涩死了山后的四十四只石狮子。山后的四十四只石狮子，咬死了山前的四十四棵涩柿子树。
2.吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。

测试3：书面文本朗读：
1.雨已经连续下了三天，把老城的窄巷变成了一条条泛着铜光的河。埃琳娜站在祖母家的窗前，看着雨水顺着玻璃蜿蜒而下，像是谁在窗外写下无人能懂的诗句。远处传来教堂的钟声，被低垂的云层捂得闷闷的。她双手捧着温热的茶杯，再一次想，那封信究竟会不会来。

测试4：快速发音（25s内）：
近日，为期三天的第四届国际智能制造高峰论坛在上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区开幕。来自四十六个国家和地区的三百二十七位专家学者出席大会，围绕新能源汽车、半导体芯片、人工智能算法等前沿议题展开深入研讨，并分享了多项最新研究成果与产业应用案例。

测试5：情绪表达：
笃定：你完全可以放心，只要按照这张清单上的步骤一点点来，这个秋冬的氛围感穿搭、妆容思路还有拍照角度，我都能帮你稳稳地拿捏住，绝对不会让你踩雷。

亲切松弛：没关系的，慢慢挑、慢慢看，护肤和变美本来就不是一件需要着急的事，找到让自己舒服的节奏，比跟风买一堆不适合自己的东西重要多了。

安慰：我知道最近你可能有点累、有点焦虑，但请你一定要相信，你已经走得很远了，也做得很好了，给自己多一点时间和耐心，一切都会慢慢朝着更好的方向过去的。

可靠有主见：如果让我直接给建议的话，我会说你别犹豫，预算有限又想要质感就冲这件羊毛大衣，它的版型和面料都经得起细看，比那几件爆款更耐看也更耐穿。


测试6：童话讲述：
从前，在一片被星光吻过的森林深处，住着一只胆小的小狐狸。它有一身火红的绒毛，和一条总是卷成问号的大尾巴。每当夜幕降临，银色的月光穿过层层叠叠的树叶，洒落在铺满青苔的石板路上，小狐狸便会悄悄探出脑袋，竖起耳朵，小心翼翼地倾听风穿过树梢、溪水绕过鹅卵石、远处夜莺低声歌唱的声音。它总觉得，这片森林里一定藏着什么温柔的秘密，只要再勇敢一点点，就能找到。
测试7：唱歌：自选一首歌清唱，1min内;
测试8：英文对话：
I was thinking about what to make for dinner tonight, and I remembered we still have some chicken in the fridge. Maybe I'll just fry it with vegetables and rice. It's nothing fancy, but it's easy and tastes pretty good. Do you want me to make extra in case you're hungry later?
[bookmark: muar9s09ziw36a3213j]四、棚测和音频要求
试音环境：录音棚录或在安静的环境下自录，如使用录音棚，请达如下录音标准：
[bookmark: mtwc58f1n9ggkxy678]4.1棚测设备检测
	检测项
	验收标准
	检测方式
	检测条件
	录制内容
	输出项

	空棚底噪
	稳定段 RMS < -65 dBFS
	人检
	麦克风打开,正式增益,棚内无人,录制 10-30 s 空棚音频
	麦克风打开,正式增益,棚内无人,录制 10-30 s 空棚音频
	平均值、达标率

	设备底噪
	稳定段 RMS < -85 dBFS
	人检
	断开麦克风/等效静音输入,正式增益,不做后处理
	在话放增益（口子）开到最小的情况下，进行的空录（1分钟）
	平均值、达标率

	固定频带污染
	不得出现持续窄带干扰，包括明确的 50/60 Hz 工频噪声及其主要谐波、固定蜂鸣或其他稳定异常频带
	人检
	麦克风打开并使用正式增益，不做降噪、均衡等后处理；空棚及设备链路均处于正式录制状态
	空棚或设备链路测试录音，建议不少于 10 s
	异常率、异常类型、异常频点/频段、样本明细

	混响
	RT60 < 200 ms
	人检
	棚内测试音频或冲激响应样本;RT60 机检,听感复核
	多次、完整的拍手声（3次以上），每一次拍手间隔2秒左右，峰值尽量大，但不超过0dB
	平均值、达标率

	平均响度范围
	-18LUFS~-25LUFS
	人检
	正式交付 wav
	一段连续的说话（1-2分钟），发声前后至少留白各3秒。
	

	峰值
	<-3dBTP
	人检
	正式交付 wav
	
	

	频响/缺频
	无明显缺频、切频
	人检
	粉噪/扫频测试音频;查看频谱图确认
	一段连续的说话（1-2分钟），发声前后至少留白各3秒。
	异常率、异常频段、样本明细


[bookmark: mtwc6pkiujq4tmvpi1]4.2正式交付音频要求
	检测项
	验收标准
	检测方式
	检测条件
	输出项

	底噪
	非语音段 peak < -65 dBFS
	机检
	正式交付 wav,正常人声 peak 位于 -9 ~ -6 dBFS
	平均值、达标率、异常明细

	平均响度
	-23 LUFS（音量指令样本除外）
	机检
	正式交付 wav
	平均值、达标率、异常明细

	峰值振幅
	true peak< -1dBTP
	机检
	正式交付 wav
	平均值、达标率、异常明细

	信噪比
	SNR >= 45 dB
	机检
	正式交付 wav,VAD 可分离语音段和非语音段
	平均值、达标率、异常明细

	持续干扰
	无持续电流声、固定窄带噪声、蜂鸣、底噪突增
	机检 + 人检
	正式交付 wav;机检筛疑似,人检确认
	异常率、异常类型、样本明细

	后处理痕迹
	禁止低切、降噪、压缩、混响、去混响等除了剪辑与响度匹配以外的任何后期处理动作，禁止在录制中及录制后使用任何插件及效果器对音频进行处理。
	人检
	正式交付 wav;结合频谱作辅助判断
	异常率、异常说明、样本明细


[bookmark: muargql9cxxpuoust8v]五、交付形式
[bookmark: msn2w3hhqs82xs7i6x]5.1交付物
5.1.1样音音频(WAV)
总文件夹名称：供应商+标杆音色样音寻源
每一个发音人为一个子文件夹，子文件夹名称为：供应商+发音人编号
每个文件夹放该发音人的所有样音音频。
命名格式：
供应商—发音人***—测试1
供应商—发音人***—测试2
供应商—发音人***—测试3
供应商—发音人***—测试4
供应商—发音人***—测试5
供应商—发音人***—测试6
供应商—发音人***—测试7
供应商—发音人***—测试8
每个发音人需要交齐以上8条测试音频

5.1.2棚测音频及设备信息
5.1.3在寻源模板中需添加发音人流失预警时间+ 发音人所在城市
[bookmark: mu9h95m9t9bkedah2ac]六、合作与授权条件
· 能就 AI 音色训练、生成与实际使用范围签署清楚的授权协议；若需要独家或排他安排，另行明确范围、期限和对价。
· 核查既有合同是否限制本项目合作，确认相关作品和录音的权利状态。
· 能支持长期、稳定的补录与复录；若按每周产出 2 小时以上的方案，需在排期与有效时长口径明确后核实。
